济宁市羽绒服装产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式表明合格的，近期生产的产品。

1.4 抽样数量

每批次产品抽取数量见表1。

表1 冲锋衣产品抽取数量

|  |  |
| --- | --- |
| 产品种类 | 抽样数量 |
| 成人冲锋衣 | 3件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 儿童冲锋衣（适用于身高130cm以上的儿童穿着） | 3件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 儿童冲锋衣（适用于身高130cm及以下的儿童穿着） | 6件/条/套（其中备样2件/条/套） |

2 检验依据

表2 冲锋衣产品检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573 |
| 3 | 异味 | GB 18401 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592  GB/T 23344 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920 |
| 10 | 表面抗湿性（洗后） | GB/T 4745  GB/T 8629 |
| 11 | 静水压（洗后） | GB/T 4744  GB/T 8629 |
| 12 | 透湿率（洗后） | GB/T12704.2  GB/T 8629 |
| 13 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1  FZ/T 01057.2  FZ/T 01057.3  FZ/T 01057.4  GB/T 2910.1  GB/T 2910.2  GB/T 2910.3  GB/T 2910.4  GB/T 2910.6  GB/T 2910.7  GB/T 2910.8  GB/T 2910.11  GB/T 2910.12  GB/T 2910.18  GB/T 2910.20  GB/T 2910.22  GB/T 2910.101  FZ/T 01101  FZ/T 01112  FZ/T 01026  FZ/T 01095  FZ/T 30003 |
| 14 | 绳带要求 | GB31701 |
| 15 | 附件锐利性 | GB31701 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

产品明示标准未标注年代号的，检验时根据生产日期选择有效的执行标准。

3 判定规则

3.1 标准依据

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 32614 户外运动服装 冲锋衣

相关的法律行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。