济宁市毛绒、布制玩具产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式表明合格的，近期生产的产品。抽查产品种类包括：毛绒、布制玩具

1.4 抽样数量：随机抽取样品6个，其中4个为检验样品，2个为备用样品。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验项目及检测方法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 1 | 缝纫质量 | GB/T9832 4.5 | GB/T9832 5.4 |
| 2 | 成品外观 | GB/T9832 4.6 | GB/T9832 5.4 |
| 3 | 破洞 | GB/T9832 4.7 | GB/T9832 5.4 |
| 4 | 露底布 | GB/T9832 4.8 | GB/T9832 5.4 |
| 5 | 表情装饰线 | GB/T9832 4.9 | GB/T9832 5.4 |
| 6 | 填充物 | GB/T9832 4.10 | GB/T9832 5.4 |
| 7 | 颗粒填充物内胆 | GB/T9832 4.11 | GB/T9832 5.4 |
| 8 | 完整性 | GB/T9832 4.13 | GB/T9832 5.4 |
| 9 | 对称性 | GB/T9832 4.14 | GB/T9832 5.4 |
| 10 | 色差 | GB/T9832 4.15 | GB/T9832 5.4 |
| 11 | 质量 | GB/T9832 4.17 | GB/T9832 5.4 |
| 12 | 涂料附着牢度 | GB/T9832 4.18 | GB/T9832 5.3 |
| 13 | 塑料件表面 | GB/T9832 4.19 | GB/T9832 5.4 |
| 14 | 不可拆卸塑料小物件牢度和装配质量 | GB/T9832 4.1 | GB/T9832 5.1 |
| 15 | 活动关节的装配牢度 | GB/T9832 4.2 | GB/T9832 5.1 |
| 16 | 活动关节功能 | GB/T9832 4.3 | GB/T9832 5.4 |
| 17 | 缝纫拼缝及布绒牢度 | GB/T9832 4.4 | GB/T9832 5.2 |

注： 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

产品明示标准未标注年代号的，检验时根据生产日期选择有效的执行标准。

3 判定规则

3.1 标准依据

GB/T 9832-2007《毛绒、布制玩具》

相关的法律行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。