济宁市苯类产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样

* 1. 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

1.3抽样数量

随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式表明合格的，近期生产的产品。

每种产品抽取样品 2L，其中 1L 作为检验样品，1L 作为备用样品。

2 检验依据

表1 粗苯检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 密度 | GB/T 2281 |
| 2 | 馏程 | GB/T 2282 |
| 3 | 水分 | YB/T 5022 |

表2 焦化苯检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 颜色 | GB/T 8036 |
| 2 | 密度 | GB/T 2281 |
| 3 | 苯的含量 | GB/T 2283 |
| 4 | 甲苯的含量 | GB/T 2283 |
| 5 | 非芳烃的含量 | GB/T 2283 |
| 6 | 中性试验 | GB/T 1816 |
| 7 | 水分 | GB/T 2283 |
| 8 | 总硫 | GB/T 3208 或者 SH/T 0689 |

表3 焦化甲苯检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 颜色 | GB/T 8036 |
| 2 | 密度 | GB/T 2281 |
| 3 | 馏程 | GB/T 2282 |
| 4 | 苯 | GB/T 8038 |
| 5 | 非芳烃 | GB/T 8038 |
| 6 | C8 芳烃 | GB/T 8038 |
| 7 | 总硫 | GB/T 3208 |
| 8 | 水分 | GB/T 2284 |

表4 焦化二甲苯检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 颜色 | GB/T 8036 |
| 2 | 密度 | GB/T 2281 |
| 3 | 初馏点 | GB/T 2282 |
| 4 | 终馏点 | GB/T 2282 |
| 5 | 中性试验 | GB/T 1816 |
| 6 | 水分 | GB/T 2285 |

表5 重苯检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 馏程-初馏点 | GB/T 2282 |
| 2 | 馏程-200℃前（质量分数） | GB/T 2282 |
| 3 | 水分 | GB/T 2288 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

产品明示标准未标注年代号的，检验时根据生产日期选择有效的执行标准。

3 判定规则

3.1 标准依据

GB/T 2283 焦化苯

GB/T 2284 焦化甲苯

GB/T 2285 焦化二甲苯

YB/T 2303 重苯

YB/T 5022 粗苯

相关的法律行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。